躺入式浴缸技术参数

躺入式浴缸是针对行走困难、无法站立行走的老年人、残疾人进行护理洗浴的专用洗浴设备，它包括：固定型浴缸及悬臂式担架两个部分。

设备技术参数

1. **固定型浴缸**易于安装

●热水可由配备龙头直接连接，不需要另外施工。

●外形尺寸：2053（L）×846（W）×720（H）mm

●浴缸内尺寸：1783 （L）×714（W）×460（D）mm

●浴缸边缘高度：640mm

●浴缸容量：约 415L

●实际用水量：约340L（洗浴者165cm、65kg）

●重量：约75kg

●排水： 80A（挖掘式）

●材质：框架／钢制镀锌、浴缸部外壳／FRP

1. **悬臂式担架技术参数**

●配备大型侧面护板和扶手，可供安全的进行移乘、移动，侧卧洗浴。

●可以根据洗浴者的体格调节脚架，能够让洗浴者更感舒适。

●可滑动式头枕由热压成型加工而成，头部枕至任何位置都很舒适。

●支柱端的2个脚轮踩一侧可全部锁定。

[规格]

●外形尺寸：1807（L）×1014（W）×1005～1455（H）mm

●担架面高 度：296～746mm

●重量：约85kg

●电源：DC24V（1个电池）

●升降方式：电动致动器

●脚轮：后轮／ø125mm（2轮全锁定）、前轮／ø100mm

●倾斜角度：单侧5°、33 °

●材质：框架／不锈钢·喷粉、驱动部分外壳／塑料、垫子／ 合成橡胶

●担架面尺寸：1807（L）×528（W）mm

●升降次数：约45回

●驱动源位置：支柱下部

●其他：调节式脚踏、大型侧板

●使用体重范围：100kg以下